(footprint "CONN-TH_HB9500SS-9.5-4P"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -17.907 -9.144 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c0ae3e6b-a9f8-4e44-a9cf-dfe0c175feec")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "CONN-TH_HB9500SS-9.5-4P"
		(at -8.255 7.112 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9ce19949-9a26-4a0f-a7a2-cf8bc1ebe1b0")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "664e8648-cd07-496d-84e7-f01eba29a795")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c2b870e8-c465-4b9e-82fe-e186de6e1e7a")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -19.81 -8.11)
		(end -19.81 8.09)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d0a85028-4765-4808-8a4f-a662d7b9aac1")
	)
	(fp_line
		(start 19.79 -8.11)
		(end -19.81 -8.11)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "771ae154-b508-4c1a-acc4-930b3bc38f32")
	)
	(fp_line
		(start 19.79 -8.11)
		(end 19.79 8.09)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3e727369-2ed3-471c-996b-86d45dd84e37")
	)
	(fp_line
		(start 19.79 8.09)
		(end -19.81 8.09)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d4a5f618-7fe4-4766-82e7-e810d1c3dafb")
	)
	(fp_circle
		(center -19.94 8.22)
		(end -19.92 8.22)
		(stroke
			(width 0.06)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "76b1a2dc-fcff-4bd9-b83b-f70242cfd254")
	)
	(fp_line
		(start -19.94 -8.23)
		(end 19.92 -8.23)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "e29763e2-63a2-4359-b9ad-6d48b3d6440d")
	)
	(fp_line
		(start -19.94 8.22)
		(end -19.94 -8.23)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "736aec42-49f7-454b-ab35-e79944aa0e2f")
	)
	(fp_line
		(start 19.92 -8.23)
		(end 19.92 8.22)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "3c0a4486-e7a7-4381-94ae-820aca1a01b1")
	)
	(fp_line
		(start 19.92 8.22)
		(end -19.94 8.22)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "0ad2e2f8-ebfa-4213-beb8-1feb018c1df2")
	)
	(fp_circle
		(center -14.26 -4.11)
		(end -13.82 -4.11)
		(stroke
			(width 0.9)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "2f8fd3ae-ebbc-49d2-8506-541924354afd")
	)
	(fp_circle
		(center -4.76 -4.11)
		(end -4.32 -4.11)
		(stroke
			(width 0.9)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "551f636f-0ae6-4342-9aab-4cc9f3ebdf08")
	)
	(fp_circle
		(center 4.74 -4.11)
		(end 5.18 -4.11)
		(stroke
			(width 0.9)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ec8c1c65-caba-4310-aa54-4663841e7652")
	)
	(fp_circle
		(center 14.24 -4.11)
		(end 14.68 -4.11)
		(stroke
			(width 0.9)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6a2ad5ed-3308-4d07-b51a-04c2e3b56019")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -14.097 5.461 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "347edc2a-c557-4107-bd32-dba62d8a267a")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at -14.26 -4.11)
		(size 3.49 3.49)
		(drill 1.98)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "c7f09bd1-e6e1-4ddb-9083-b56d907ae18e")
	)
	(pad "2" thru_hole custom
		(at -4.76 -4.11)
		(size 3.49 3.49)
		(drill 1.98)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(options
			(clearance outline)
			(anchor circle)
		)
		(primitives)
		(uuid "8a6e9fbd-42b4-4221-b06a-3f4e11210df4")
	)
	(pad "3" thru_hole custom
		(at 4.74 -4.11)
		(size 3.49 3.49)
		(drill 1.98)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(options
			(clearance outline)
			(anchor circle)
		)
		(primitives)
		(uuid "bdd3bcda-3f18-4ec2-8ed2-4988f4a8b8dc")
	)
	(pad "4" thru_hole custom
		(at 14.24 -4.11)
		(size 3.49 3.49)
		(drill 1.98)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(options
			(clearance outline)
			(anchor circle)
		)
		(primitives)
		(uuid "8827f79c-625f-4698-900e-e97c230b4625")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "../converted.3dmodels/CONN-TH_HB9500SS-9.5-4P.wrl"
		(offset
			(xyz -0.01 0.01 13)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -0 -0 -0)
		)
	)
	(model "../converted.3dmodels/CONN-TH_HB9500SS-9.5-4P.step"
		(hide yes)
		(offset
			(xyz -0.01 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -0 -0 -0)
		)
	)
)
