(footprint "OLED_12864_IIC_0.96"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -11.5 -15.25 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "af33b77d-8c94-4096-b7bd-9b998bd9105e")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.1)
			)
		)
	)
	(property "Value" "OLED_12864_IIC_0.96"
		(at 0 21.5 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "8fd431c8-3a98-4a99-8f75-73a5ee95b071")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "48881b68-4c1f-4225-b28e-459a51e93340")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "3dc059d6-6786-4720-80de-115a0a26e730")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -13.5 -14)
		(end 13.5 -14)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ae0d72db-ab14-4b9b-96a1-6f072bd8c6f3")
	)
	(fp_line
		(start -13.5 14)
		(end -13.5 -14)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ccc5e632-b9f9-4b8f-b854-7446193940cf")
	)
	(fp_line
		(start -13.5 14)
		(end -7 14)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "122717f0-b086-4b5e-beee-6c3d8cfcc201")
	)
	(fp_line
		(start -7 12)
		(end -7 14)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "af3c2124-03ff-48f3-8db8-ee274e1e5582")
	)
	(fp_line
		(start -7 12)
		(end 7 12)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "cf94e387-430a-4efe-960e-04510dce6763")
	)
	(fp_line
		(start 7 12)
		(end 7 14)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "335ee4bc-2f93-41fc-9a25-a9d9ba1d3f44")
	)
	(fp_line
		(start 13.5 -14)
		(end 13.5 14)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b8b5accb-360c-48da-8602-c066e3e5f1bd")
	)
	(fp_line
		(start 13.5 14)
		(end 7 14)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "2775154a-79dd-4727-9868-e919f698cee8")
	)
	(fp_rect
		(start -13 -9.8)
		(end 13 9.8)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fddccd1e-9d3a-4776-b2f7-d8c3fed42185")
	)
	(fp_line
		(start -5.15 -13.6)
		(end -2.54 -13.6)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "B.SilkS")
		(uuid "69696b24-f6aa-4d8e-ac22-1bcdee3d4c7e")
	)
	(fp_line
		(start -5.15 -10.94)
		(end -5.15 -13.6)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "B.SilkS")
		(uuid "aaf9174c-36a1-4512-9f7b-8cfb649faba2")
	)
	(fp_line
		(start -5.15 -10.94)
		(end -2.54 -10.94)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "B.SilkS")
		(uuid "4f4861d2-9e9c-42ff-9edd-cb7dcc7b908e")
	)
	(fp_line
		(start -2.54 -13.6)
		(end 5.14 -13.6)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "B.SilkS")
		(uuid "6c071c66-3042-4496-9960-2f90659dcd59")
	)
	(fp_line
		(start -2.54 -10.94)
		(end -2.54 -13.6)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "B.SilkS")
		(uuid "77f583fd-03e8-420e-ac93-fba9481b849c")
	)
	(fp_line
		(start -2.54 -10.94)
		(end 5.14 -10.94)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "B.SilkS")
		(uuid "c6f45abf-0ee7-466d-8aaf-cc86737f2eb2")
	)
	(fp_line
		(start 5.14 -10.94)
		(end 5.14 -13.6)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "B.SilkS")
		(uuid "39acec8c-0bdc-40a3-b7d8-b267fc8dc174")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -13.5 -14) (xy 13.5 -14) (xy 13.5 14) (xy -13.5 14)
		)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "92762d21-e25c-4d41-9799-e2f30424f5fc")
	)
	(fp_line
		(start -5.08 -12.905)
		(end -4.445 -13.54)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4d9fd298-bd81-4ae0-a01f-d17b1dc3e1d9")
	)
	(fp_line
		(start -5.08 -11)
		(end -5.08 -12.905)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "68f631a1-0447-4d2d-985a-fbb28ea0e1e3")
	)
	(fp_line
		(start -4.445 -13.54)
		(end 5.08 -13.54)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b5454a7b-69f4-4bbb-bfc0-9570e9908283")
	)
	(fp_line
		(start 5.08 -13.54)
		(end 5.08 -11)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d613c0ae-76d6-42b6-8152-1c88bcfe08e7")
	)
	(fp_line
		(start 5.08 -11)
		(end -5.08 -11)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "864ff6c6-d15e-4edf-9a7d-bd899e7ca262")
	)
	(fp_text user "SDA"
		(at 2.75 -10 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3fda5818-66c7-4113-bf97-1db6c0e9b215")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.1)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(fp_text user "OLED 0.96\" I2C"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "79f6b89a-cd30-446a-a8be-cb1551c9ae04")
		(effects
			(font
				(size 1.2 1.2)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_text user "SCL"
		(at 0.2 -10 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7ca97dde-957a-4a7a-957a-68f8066ed8a0")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.1)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(fp_text user "GND"
		(at -5 -10 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "961ba907-6869-4e07-b15d-308130e5e273")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.1)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(fp_text user "VCC"
		(at -2.4 -10 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c0b90d02-b352-4349-94da-f01bb1960ab4")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.1)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 23.25 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4f4e0e75-cd5f-4db9-abd1-4e27e9556cf4")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at -3.81 -12.27 90)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "c9bf91c5-5653-44db-87e4-68bfca977bef")
	)
	(pad "2" thru_hole oval
		(at -1.27 -12.27 90)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "d69c56a9-7c14-4253-8756-c8a5fad7f14d")
	)
	(pad "3" thru_hole oval
		(at 1.27 -12.27 90)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "4ec0e2e9-5562-4d23-b34c-02fbebf35ec1")
	)
	(pad "4" thru_hole oval
		(at 3.81 -12.27 90)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "d3318c3f-0bee-4e0e-b480-d085712a2f2d")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${USER_3DMODEL}/OLED_IIC_12864_0.96.step"
		(offset
			(xyz 34.3 5 12.1)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -0 -0 -0)
		)
	)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Connector_PinSocket_2.54mm.3dshapes/PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical.step"
		(offset
			(xyz -3.8 12.27 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -0 -0 -90)
		)
	)
)
